Beilage 3

Bauvorhaben:

Kennzahlen

Hinweis: Kursiv dargestellte Bereiche werden von der Prüfstelle eingetragen!

Personal- und Fahrzeugstruktur des Betriebshofs

Personalbestand (Anzahl der Mitarbeiter)

- Bereich Betriebshofverwaltung	davon: weibl. Mitarb.
- Bereich Betriebsdienst	davon: weibl. Mitarb.
- Bereich Werkstätten	davon: weibl. Mitarb.
Gesamt	davon: weibl. Mitarb.

1.2	Fahrzeugbestand (zum Zeitpunkt der Antragstellung)

Art	Länge	Anzahl	Bewertungsfaktor	Fahrzeugeinheit (FE)
- Kleinbus	< 8,0 m	0,5
- Normalbus	8,0-13,5 m	1,0
- Gelenkbus	> 13,5 m	1,5
- Schienenfahrzeuge	< 25,0 m	2,0
- Schienenfahrzeuge	25,0-35,0 m	2,5
- Schienenfahrzeuge	> 35,0 m	3,0
- Sonstige Fahrzeuge*)	< 8,0 m	0,5
- Sonstige Fahrzeuge*)	> 8,0 m	1,0
Gesamt

Fahrzeug-Sollbestand für Planung (Ermittlung der anrechenbaren Fahrzeugeinheiten (FE))

Art	Länge	Anzahl	Bewertungsfaktor	Fahrzeugeinheit (FE)
- Kleinbus	< 8,0 m	0,5
- Normalbus	8,0-13,5 m	1,0
- Gelenkbus	> 13,5 m	1,5
- Schienenfahrzeuge	< 25,0 m	2,0
- Schienenfahrzeuge	25,0-35,0 m	2,5
- Schienenfahrzeuge	> 35,0 m	3,0
- Sonstige Fahrzeuge*)	< 8,0 m	0,5
- Sonstige Fahrzeuge*)	> 8,0 m	1,0
Gesamt

*) z.B. Betriebsdienstfahrzeuge

ÖPNV- Anteil (Vomhundertsatz)

Fahrzeugnachweis für Kalenderjahr	ÖPNV – Anteil = v. H.

2.	Grundstück, bauliche und maschinentechnische Anlagen

2.1	Grundstück

Gesamtflächen (lt. Grunderwerbsverzeichnis vom )	m²

Bodenwerte / Verkehrswerte	von	€/m²

bis	€/m²

Nachweis d. Bodenwerte / Verkehrswerte

a.)	Bodenwert-Bescheinigung gem. § 193 BauGB

(Kommunaler Gutachterausschuss für die Ermittlung v. Grundstückswerten)

vom

vom

b.)	Gutachten zur Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken

(gem. Wertermittlungsrichtlinien - WertR)

vom

vom

Beantragte zuwendungsfähige Grundstücksfläche	m²

Festgestellte zuwendungsfähige Grundstücksfläche	m²

2.2	Bauliche Anlagen

2.2.1	Dimensionierung des Betriebshofs (Flächen- und Rauminhalte n. DIN 277)

-	Betriebsdienst und Sozialbereich

Anrechenbare Fahrzeugeinheiten (FE)	=	FE

Brutto-Rauminhalt (BRI)	=	m³

Brutto-Grundfläche (BGF)	=	m²

Nutzfläche (NF)	=	m²

Beantragte zuwendungsfähige Nutzfläche (zwf NF)	=	m²

Festgestellte zuwendungsfähige Nutzfläche (vergl. Raumprogramm)	=	m²

Festgestellte zuwendungsfähige Nutzfläche pro FE (zwf NF/FE)	=	m²/FE

-	Einrichtungen zum Warten, Untersuchen, Instandhalten und Reinigen

Anzahl der Arbeitsstände	=	Stck.

Anrechenbare Fahrzeugeinheiten (FE)	=	FE

Brutto-Rauminhalt (BRI)	=	m³

Brutto-Grundfläche (BGF)	=	m²

Nutzfläche (NF)	=	m²

Beantragte zuwendungsfähige Nutzfläche (zwf NF)	=	m²

Festgestellte zuwendungsfähige Nutzfläche (vergl. Raumprogramm)	=	m²

Festgestellte zuwendungsfähige Nutzfläche pro FE (zwf NF/FE)	=	m²/FE

Abstellbereiche

Abstellhalle

Anrechenbare Fahrzeugeinheiten (FE)	=	FE

Brutto-Rauminhalt (BRI)	=	m³

Brutto-Grundfläche (BGF)	=	m²

Nutzfläche (NF)	=	m²

Beantragte zuwendungsfähige Nutzfläche (zwf NF)	=	m²

Festgestellte zuwendungsfähige Nutzfläche (vergl. Raumprogramm)	=	m²

Festgestellte zuwendungsfähige Nutzfläche pro FE (zwf NF/FE)	=	m²/FE

Überdachte Abstellanlage

Anrechenbare Fahrzeugeinheiten (FE)	=	FE

Nutzfläche (NF)	=	m²

Beantragte zuwendungsfähige Nutzfläche (zwf NF)	=	m²

Festgestellte zuwendungsfähige Nutzfläche (vergl. Raumprogramm)	=	m²

Festgestellte zuwendungsfähige Nutzfläche pro FE (zwf NF/FE)	=	m²/FE

Freiabstellung

Anrechenbare Fahrzeugeinheiten (FE)	=	FE

Nutzfläche (NF)	=	m²

Beantragte zuwendungsfähige Nutzfläche (zwf NF)	=	m²

Festgestellte zuwendungsfähige Nutzfläche (vergl. Raumprogramm)	=	m²

Festgestellte zuwendungsfähige Nutzfläche pro FE (zwf NF/FE)	=	m²/FE

Ermittlung und Bewertung der Kosten des Bauvorhabens (n. DIN 276)

Basis-Kostengruppen (KG) n. DIN 276

KG 300 = Baukosten f. Bauwerk / Baukonstruktion

KG 400 = Baukosten f. Bauwerk / Technische Anlagen

KG 500 = Baukosten f. Außenanlagen / Befestigte Flächen

-	Betriebsdienst und Sozialbereich

Baukosten (netto) KG 300+400	€

Baukosten pro m³ umbauter Raum (BRI)	€/m³

Festgestellter zuwendungsf. Nutzflächenanteil (vergl. Raumprog.)	v. H.

Festgestellte zuwendungsfähige Baukosten	€

Festgestellte zuwendungsfähige Baukosten pro FE	€/FE

-	Einrichtungen zum Warten, Untersuchen, Instandhalten und Reinigen

Baukosten (netto) KG 300+400	€

Baukosten pro m³ umbauter Raum (BRI)	€/m³

Festgestellter zuwendungsf. Nutzflächenanteil (vergl. Raumprog.)	v. H.

Festgestellte zuwendungsfähige Baukosten	€

Festgestellte zuwendungsfähige Baukosten pro FE	€/FE

-	Einrichtungen zum Abstellen

Abstellhalle
Baukosten (netto) KG 300+400+500	€

Baukosten pro m² Nutzfläche (NF)	€/m²

Festgestellter zuwendungsfähiger Nutzflächenanteil	v. H.

Festgestellte zuwendungsfähige Baukosten	€

Festgestellte zuwendungsfähige Baukosten pro FE	€/FE

überdachte Abstellanlage

Baukosten (netto) KG 300+400+500	€

Baukosten pro m² Nutzfläche (NF)	€/m²

Festgestellter zuwendungsfähiger Nutzflächenanteil	v. H.

Festgestellte zuwendungsfähige Baukosten	€

Festgestellte zuwendungsfähige Baukosten pro FE	€/FE

Freiabstellung

Baukosten (netto) KG 300+400+500	€

Baukosten pro m² Nutzfläche (NF)	€/m²

Festgestellter zuwendungsfähiger Nutzflächenanteil	v. H.

Festgestellte zuwendungsfähige Baukosten	€

Festgestellte zuwendungsfähige Baukosten pro FE	€/FE

2.3	Maschinelle Anlagen und Ausstattung

Erforderliche maschinelle Anlagen und Ausstattung

gemäß Nachweis / Auflistung vom

Gesamtkosten (netto)	€

Festgestellte zuwendungsfähige Kosten	€

Festgestellte zuwendungsfähige Kosten pro FE	€/FE